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	ESTADO AL CIERRE:  ISO 1604 validada de principio a fin, sin dificultades en el recorrido normal de uso e instalación. CANDADO DE ORO. La ruta de compatibilidad con kernel 7.0.0-14 queda disponible para una prueba física específica posterior.



	Elemento
	Detalle

	Proyecto
	Arielo OS 01A - edición LXQt de 64 bits

	Base
	Ubuntu/Lubuntu 26.04 LTS Resolute, amd64

	Herramienta de remasterización
	Penguins’ Eggs / coa 26.7.30

	Instalador
	Calamares 3.3.14 invocado por coa / Krill

	Kernel normal final
	7.0.0-29-generic

	Kernel de compatibilidad
	7.0.0-14-generic (AcePC T11)

	ISO cerrada
	egg-of-ubuntu-resolute-arielo-pc-amd64-2026-08-10_1604.iso

	Tamaño exacto
	9,841,803,264 bytes (9.17 GiB aprox.)

	SHA-256
	1795c09e3833eb597c8aadc4cb0b72e73d3983af4692cc368f51735c20d79ea2

	Fecha de cierre técnico
	10 de agosto de 2026

	Documentación actualizada
	11 de agosto de 2026



Proyecto iniciado y dirigido por Ariel (Arielo / EA7JTP), con asistencia técnica conversacional de ChatGPT durante el diseño, diagnóstico, construcción, auditoría y documentación.


0. Alcance y fuentes de este documento
Este documento recompone de forma cronológica y técnica todo el camino de Arielo OS 01A de 64 bits, desde las primeras conversaciones de preparación del sistema y las primeras ISOs de julio de 2026 hasta la construcción, auditoría y validación física de la ISO 1604 del 10 de agosto de 2026. No es una transcripción literal de los chats: organiza los hechos, decisiones, fallos, pruebas y soluciones para que el proceso pueda entenderse y repetirse.
La primera base documental fue el informe “Documentacion_Completa_Arielo_OS_01A”, elaborado el 1 de agosto de 2026 y centrado en la primera etapa del proyecto: clon seguro, Penguins’ Eggs, integración de Arielo Apps, reparación de Snap, ISO 1331 y validación inicial. A partir de ahí se han incorporado las conversaciones y auditorías posteriores: Calamares, doble kernel, GRUB, branding, Live, sesión ArieloOS, limpieza del staging, ISOs 1228/1251/2053/0022/1337/1453 y cierre de la 1604.
	Criterio documental:  Se distinguen hechos probados de hipótesis temporales. Los fallos falsos de auditoría (por ejemplo, comparaciones de vmlinuz sin sudo o un montaje fallido por timeout de sudo) se explican como tales y no se presentan como defectos reales de la ISO.
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1. Resumen ejecutivo y estado final
Arielo OS 01A 64-bit nació como una instalación personalizada de Ubuntu/Lubuntu 26.04 Resolute que debía convertirse en una ISO Live instalable, híbrida BIOS/UEFI, con identidad propia, Arielo Apps, manual, soporte Snap y capacidad de funcionar en equipos de características muy diferentes. El proyecto evolucionó mediante pruebas reales, auditorías repetidas y correcciones mínimas, evitando cambios innecesarios una vez que una pieza quedaba validada.
La dificultad principal no estuvo en “crear una ISO”, sino en conservar correctamente el comportamiento del sistema original dentro del SquashFS y durante una instalación real. Snap exigió preservar atributos extendidos y reconstruir enlaces del árbol /snap; Calamares necesitó un layout de partición inyectado en tiempo de ejecución; el lanzador del instalador necesitó una regla sudo final específica para el usuario live; y la sesión instalada necesitó indicar explícitamente a Calamares que ArieloOS era el escritorio predeterminado.
El resultado final de esta fase es la ISO 1604. Fue construida con 24 éxitos y 0 errores, auditada desde fuera y desde dentro, y probada físicamente de principio a fin sin dificultades en el camino normal. La prueba confirmó USB, GRUB con imagen, Live, aplicaciones, instalación completa, arranque del PC instalado, sesión ArieloOS y aplicaciones en el sistema instalado.
	Área
	Configuración final
	Estado

	ISO
	1604
	VALIDADA

	BIOS / UEFI
	El Torito + isohybrid/GPT
	VALIDADO

	Kernel normal
	7.0.0-29-generic
	VALIDADO

	Compatibilidad
	7.0.0-14-generic
	ESTRUCTURALMENTE VALIDADO; prueba física específica pendiente

	GRUB
	Splash Arielo 640×480, menú limpio
	VALIDADO EN HARDWARE

	Live
	Usuario live, sudo sin contraseña para instalador
	VALIDADO

	Calamares
	3.3.14 + partitionLayout + ArieloOS
	VALIDADO

	Snap
	17 current, 34 wrappers, caps snap-confine
	VALIDADO

	Backups históricos
	0 en todo el SquashFS
	VALIDADO

	Estado
	CANDADO DE ORO
	CERRADO salvo bug real



2. Origen del proyecto de 64 bits y objetivos
La edición de 64 bits se planteó como el sistema Arielo principal para equipos capaces de ejecutar Ubuntu moderno. El objetivo era mantener una experiencia completa: escritorio LXQt personalizado, identidad Arielo OS, aplicaciones propias, utilidades globales, navegador y paquetes Snap, y un instalador que permitiera trasladar el sistema a otro disco sin depender del equipo donde se construyó.
Usar una base Ubuntu/Lubuntu 26.04 LTS Resolute de 64 bits.
Conservar el aspecto y la identidad Arielo OS desde GRUB hasta el escritorio.
Integrar las Arielo Apps como componentes globales, no como ficheros dependientes de /home/arielo.
Generar una ISO híbrida BIOS/UEFI, grabable en USB y utilizable en hardware real.
Mantener dos caminos de arranque: kernel normal moderno y kernel 7.0.0-14 para compatibilidad con el AcePC T11.
Evitar datos personales y herramientas de construcción dentro de la ISO distribuida.
Documentar cada corrección para que la fábrica pudiera ser reproducible y auditable.
3. Hardware implicado y filosofía de trabajo seguro
El desarrollo se benefició de trabajar sobre varios equipos. El sistema maestro se construyó y remasterizó sobre hardware de 64 bits; el Lenovo G550 sirvió para instalaciones reales, Wi-Fi y pruebas de escritorio; y el AcePC T11 fue el motivo principal para conservar el kernel 7.0.0-14, ya que ese equipo no se comportaba bien con kernels posteriores. Un disco externo NTFS de 500 GB (Datos500Gb) se mantuvo como almacenamiento de respaldos y nunca se utilizó como destino destructivo de las pruebas de particionado.
	Regla de seguridad aplicada durante todo el proyecto:  Una modificación cada vez, copia previa antes de editar, auditoría después de cada cambio, no tocar el disco Datos500Gb y no reconstruir una ISO por un detalle menor sin haber acumulado cambios suficientes.



Esta metodología fue especialmente útil durante las fases de Snap, Calamares y limpieza de staging. Cuando un resultado era ambiguo, se prefería comprobar el estado real antes de “arreglar” algo que quizá no estaba roto.
4. Primera etapa: clon, Penguins’ Eggs y estructura de remasterización
En la primera fase, documentada en julio de 2026, la remasterización se realizó desde una copia segura del sistema. Penguins’ Eggs 26.7.30 y su motor coa se convirtieron en la base de la cocina. El directorio de trabajo estándar fue /home/eggs; más adelante se demostró que intentar separar una compilación con --path podía provocar rutas mezcladas, por lo que se fijó como norma utilizar la ruta estándar.
El flujo de construcción utiliza un liveroot, un overlay y un isodir. El sistema se prepara en liveroot, se comprime como filesystem.squashfs y después se genera la imagen ISO con los componentes de arranque. La experiencia posterior mostró que estos directorios son auténtico “staging”: si quedan residuos, pueden reaparecer dentro de una ISO futura aunque el sistema maestro ya esté limpio.
/home/eggs/
├── liveroot/   # sistema Live preparado
├── .overlay/   # área de trabajo OverlayFS
├── isodir/     # árbol final de la ISO
└── egg-of-ubuntu-...iso
5. Integración de Arielo Apps y elementos globales
Las aplicaciones Arielo se trasladaron desde el ámbito personal del usuario a rutas globales, principalmente /usr/local/bin, y sus lanzadores se colocaron en /usr/share/applications y en el escritorio modelo. De esta forma las aplicaciones estaban disponibles tanto en el Live como para el usuario creado durante la instalación.
Arielo Breakout
Arielo Calculator
Arielo FILES
Arielo Image Viewer
Arielo Log Viewer
Arielo Notepad
Arielo Pong
Arielo SHEET
Arielo Snake
Arielo SYSINFO
Arielo Tetris
También se conservaron herramientas como arielo-manual, arielo-memory-info y arielo-os-info. Con el tiempo, el manual dejó de depender de la carpeta personal y se trasladó a /usr/local/share/arielo-os/manual/, mientras el lanzador /usr/local/bin/arielo-manual copia el contenido a Documentos antes de abrirlo con Chromium. Esta arquitectura evita las restricciones de Chromium sobre file:// en rutas globales y mantiene el manual disponible para cada instalación.
6. Primera ISO piloto y descubrimiento de los fallos de Snap
La primera ISO piloto relevante de la etapa de julio fue la 2040 (30 de julio). Estructuralmente arrancaba y contenía las aplicaciones, pero la instalación real reveló fallos que no se veían en una simple auditoría de archivos: snapd.socket no quedaba activo, faltaban enlaces /snap/<paquete>/current y snap-confine había perdido sus capacidades Linux.
La reparación manual de esos tres elementos permitía abrir Chromium, demostrando que los paquetes .snap estaban correctos y que el problema era la pérdida de estructura y metadatos durante la creación del SquashFS.
sudo systemctl enable --now snapd.socket
sudo ln -sfn <revision> /snap/<paquete>/current
sudo setcap "$(cat /usr/lib/snapd/snap-confine.caps)" /usr/lib/snapd/snap-confine
7. SNAPFIX: xattrs, snap-confine y reconstrucción mínima de /snap
El registro de coa mostró la causa principal: mksquashfs se invocaba con -no-xattrs. Las capacidades de Linux de snap-confine se almacenan precisamente como atributos extendidos; al perderse los xattrs, el ejecutable quedaba sin los permisos especiales necesarios para Snap.
En lugar de modificar el binario de coa, se creó un intermediario /usr/local/sbin/mksquashfs. Gracias al orden del PATH, coa llamaba al wrapper. El wrapper sustituía -no-xattrs por -xattrs y, en su versión definitiva, reconstruía el árbol mínimo de /snap dentro del liveroot: /snap/bin y los enlaces current de cada snap instalado.
	SNAPFIX definitivo:  /usr/local/sbin/mksquashfs, SHA-256 1dae59600ab744c5750ce6fe67497445a8d90d41466bb90d398637bd487ac432. Es una herramienta de fabricación: actúa al construir, pero está excluida del sistema Live final.



Antes de invertir otra hora en una ISO completa se fabricó un SquashFS pequeño. La prueba confirmó xattrs comprimidos, capacidades preservadas y el mismo número de enlaces current dentro y fuera. Esa práctica —probar el mecanismo a pequeña escala— se convirtió en una de las lecciones centrales del proyecto.
8. ISO 1331 y validación inicial en hardware real
El 31 de julio se generó la ISO 1331, que cerró la primera etapa de reparación de Snap. Fue auditada, copiada al disco de 500 GB, grabada en USB y probada en modo Live. Chromium y el resto de aplicaciones funcionaron. Posteriormente se instaló en el Lenovo y se realizaron comprobaciones de hardware. Esta ISO fue durante unos días la referencia “final” de la primera fase, antes de que el proyecto siguiera evolucionando con Calamares, doble kernel, branding y limpieza final.
	Elemento
	Referencia

	ISO
	egg-of-ubuntu-resolute-arielo-pc-amd64-2026-07-31_1331.iso

	SHA-256
	b29b093d4ec3561777b88a07a82d16caf2f377fd3303ebac030abed0147e8ae5

	Resultado
	Live e instalación reales operativos; Snap reparado



9. Wi-Fi Broadcom, cámara, Bluetooth y aprendizaje del Lenovo
En el Lenovo G550, el adaptador Broadcom BCM4312 [14e4:4315] se resolvió con el controlador libre b43 y su firmware. Se evitó deliberadamente broadcom-sta-dkms y bcmwl-kernel-source, que habían dado problemas de compilación con kernels modernos. Esta decisión quedó fijada como política para ese equipo.
La Lenovo EasyCamera [064e:a127] fue reconocida como UVC 1.00 mediante uvcvideo, sin requerir firmware específico. En cambio, el Bluetooth no apareció como hardware en lsusb, rfkill ni /sys/class/bluetooth; por ello no se trató como un problema de la ISO sino como ausencia, desconexión o fallo del módulo físico.
10. Manual de Arielo OS y migración a ruta global
El primer diseño del manual dependía de archivos guardados bajo /home/arielo/Documentos. Como la política de remasterización excluía la carpeta personal para no distribuir datos del creador, el lanzador quedaba presente pero el contenido no. La solución definitiva fue mover la fuente a /usr/local/share/arielo-os/manual/.
El lanzador final /usr/local/bin/arielo-manual copia el manual a la carpeta Documentos del usuario que lo ejecuta y luego abre esa copia. De esta forma Chromium recibe un archivo local accesible y el contenido funciona tanto en Live como en instalaciones nuevas.


11. Segunda etapa: evolución de la fábrica Arielo OS 01A
A comienzos de agosto el proyecto entró en una segunda etapa más profunda. Ya no bastaba con que la ISO arrancara y Snap funcionara: el objetivo pasó a ser que la imagen se instalara de forma profesional, conservara la sesión ArieloOS, ofreciera un GRUB limpio, mostrara branding propio en Calamares y permitiera arrancar también con el kernel antiguo necesario para el AcePC T11.
Durante esta etapa el kernel principal de fábrica evolucionó de 7.0.0-28-generic a 7.0.0-29-generic. El kernel 7.0.0-14-generic se conservó de forma explícita como alternativa de compatibilidad. El sistema maestro quedó identificado como Arielo OS 01A, VARIANT “Arielo OS LXQt Edition” y BUILD_ID=01A.
12. Calamares 3.3.14 y el problema de particionado
El instalador que presenta la interfaz gráfica es Calamares 3.3.14, pero su configuración es generada dinámicamente por coa. La orden “Instalar Arielo OS” termina ejecutando coa sysinstall calamares, que genera /etc/penguins-eggs.d/installer.d y lanza el binario real de Calamares.
El fallo más visible aparecía al seleccionar “Borrar el disco”: Calamares mostraba el disco de origen pero la columna “Después” quedaba vacía o como espacio libre. En particionado manual se podía asignar / correctamente, lo que apuntó a una configuración de layout ausente, no a un fallo del módulo de particiones.
El rastreo de archivos reveló que coa generaba installer.d/modules/partition.conf y luego una fuente personalizada podía sobrescribirla. Para hacer la corrección robusta se utilizó el wrapper /usr/local/bin/calamares: después de que coa generara los módulos, el wrapper añade partitionLayout si no existe un bloque activo.
partitionLayout:
    - name: "rootfs"
      filesystem: "ext4"
      mountPoint: "/"
      size: 100%
La solución se probó primero con un installer.d temporal y luego en una instalación completa. El resultado fue correcto: las opciones de particionado mostraban el estado “antes/después”, la instalación terminaba sin errores y el sistema arrancaba desde el disco.
13. Doble kernel: 7.0.0-29 normal y 7.0.0-14 de compatibilidad
El AcePC T11 necesitaba conservar el kernel 7.0.0-14. En vez de degradar todo el sistema, se diseñó una ISO con dos kernels: el 29 como opción normal y el 14 como ruta de compatibilidad.
La plantilla base.yaml.tmpl recibió una tarea adicional, copy-arielo-compat14, que copia vmlinuz e initrd del 14 a /live/vmlinuz-14 y /live/initrd-14.img. El generador de menús crea entradas equivalentes en GRUB e ISOLINUX y añade el marcador arielo_compat14=1 a la línea del kernel 14.
Arielo OS 01A - Kernel normal
Arielo OS 01A - Compatibilidad AcePC T11 (7.0.0-14)
La ISO 1604 contiene ambos vmlinuz exactamente iguales a sus originales del maestro, comprobados byte a byte con sudo cmp. La ruta normal con kernel 29 fue validada físicamente de principio a fin. La instalación iniciada específicamente con el kernel 14 quedó reservada como prueba adicional posterior; no se considera un fallo pendiente, sino una validación específica de compatibilidad.
14. GRUB e ISOLINUX: identidad Arielo y fondo de arranque
Los primeros menús todavía mostraban texto heredado de penguins-eggs (“Chick of Arielo OS”, entradas RAM y cabeceras de Penguins). Se rehízo generate-menus.sh para producir un menú limpio: “Iniciar Arielo OS 01A” y un submenú de opciones avanzadas con los dos kernels. Se eliminó el modo RAM porque no formaba parte de la experiencia prevista.
El fondo de GRUB fue otro caso en que el hardware aportó la pista decisiva. La imagen 1680×1050 aparecía en el AcePC conectado a un televisor de 49 pulgadas, pero no en el Lenovo. Eso demostraba que background_image y gfxterm funcionaban; el problema era de compatibilidad de modo/resolución. Se mantuvo gfxmode=auto y se cambió solamente el PNG a 640×480, centrado y sin deformación.
	Resultado final de GRUB:  splash.png 640×480 RGB, gfxmode=auto, insmod gfxterm_background y background_image /boot/grub/splash.png. Probado físicamente: la imagen aparece bien centrada y sin deformar el dibujo. Esta configuración queda con CANDADO DE ORO.



El hash del splash final es d721172ff095c6145199729b5ec2bb315c1739a12306feb84d0878f77abf2e19.
15. El instalador Live que no abría: diagnóstico de sudoers
En la ISO 0022 el acceso directo “Instalar Arielo OS” se ejecutaba, pero parecía no hacer nada. Un wrapper de diagnóstico demostró que la orden llegaba al usuario live con DISPLAY correcto; el verdadero mensaje era “sudo: interactive authentication is required”.
La causa era el orden de sudoers. /etc/sudoers.d/00-live concedía NOPASSWD, pero /etc/sudoers.d/10-installer contenía “%sudo ALL=(ALL) ALL” y, al cargarse después, volvía a exigir contraseña al usuario live, miembro del grupo sudo.
La solución permanente fue crear una regla final y específica, sin abrir privilegios generales a los usuarios instalados:
/etc/sudoers.d/99-arielo-live
live ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
Probado en Live con sudo -k, sudo -n true pasó correctamente y el acceso directo abrió Calamares. Esta regla entra en el Live desde base.yaml.tmpl y no convierte a los usuarios normales del sistema instalado en usuarios sudo sin contraseña.
16. Sesión instalada LXQt frente a ArieloOS: causa y solución
Una instalación completa realizada en el HDD de laboratorio terminó sin errores, pero el primer arranque entró en la sesión genérica LXQt. Incluso después de seleccionar ArieloOS manualmente, SDDM volvía a lxqt en el siguiente reinicio.
La fábrica ya tenía /etc/sddm.conf con Session=ArieloOS; por tanto no era un problema del maestro. Calamares, al no recibir defaultDesktopEnvironment, detectaba automáticamente los escritorios instalados y elegía lxqt. La solución correcta fue usar el mecanismo oficial del módulo displaymanager, inyectado desde el wrapper de Calamares:
defaultDesktopEnvironment:
    executable: "/usr/bin/startlxqt"
    desktopFile: "ArieloOS"
La prueba temporal confirmó que el wrapper añadía el bloque. En el sistema instalado de laboratorio, cambiar Session=ArieloOS hizo que DESKTOP_SESSION=ArieloOS después del reinicio. La ISO 1604 incorpora ya esta corrección de forma automática.
17. Branding final del instalador
La personalización del instalador se mantuvo en dos ubicaciones sincronizadas: un maestro de fábrica y el overlay que entra en la ISO. Los assets incluyen arielo-os.png, welcome.png, show.qml y tres diapositivas. El directorio maestro de branding está excluido de la ISO para evitar duplicaciones.
Para eliminar la referencia visible a Calamares se fijó welcomeStyleCalamares: false y productName: "Arielo OS". De este modo la interfaz utiliza el nombre Arielo OS en la barra y en la bienvenida, conservando 01A en los campos de versión y versionedName.
welcomeStyleCalamares: false
strings:
    productName: "Arielo OS"
    shortProductName: "Arielo OS"
    version: "01A"
18. Limpieza de backups históricos y contaminación de liveroot
Antes del cierre final se decidió que la ISO no debía contener los numerosos archivos *.antes-* creados durante el desarrollo. Primero se archivaron en /root/ARIELO_BACKUPS_NO_ISO, carpeta excluida explícitamente del SquashFS. Después se eliminaron las copias históricas de /etc/penguins-eggs.d, /usr/local/bin y /usr/local/sbin.
La ISO 1337 demostró que aquello no era suficiente: dentro del SquashFS reaparecieron quince backups que ya no estaban en el maestro. La investigación encontró los archivos en /home/eggs/liveroot, residuo de fabricaciones anteriores. Se archivaron y se vaciaron liveroot, .overlay e isodir con la garantía previa de que no había montajes activos.
La ISO 1453 eliminó esos quince fantasmas, pero todavía mostró cuatro archivos: tres initrd antiguos bajo /boot y /etc/fstab.antes-del-clon. Esta vez el origen era el maestro real, que no había sido incluido en la búsqueda anterior. Se copiaron a la caja fuerte, se retiraron del sistema activo y se volvió a limpiar todo el staging.
La siguiente fabricación, 1604, fue la primera en nacer con las dos fuentes de contaminación limpias a la vez: maestro limpio + staging limpio. La auditoría global del SquashFS encontró cero archivos históricos.
19. Cronología de ISOs y qué aportó cada una
	ISO / fecha
	Tamaño
	SHA-256 abreviado
	Papel en la evolución

	2026-07-30 2040
	8.2 GiB aprox.
	0673cbbf…b26fab
	Piloto; reveló problemas de Snap tras instalar.

	2026-07-31 1147
	—
	—
	xattrs corregidos, pero /snap incompleto; etapa intermedia.

	2026-07-31 1331
	—
	b29b093d…7e8ae5
	Primera etapa cerrada: Snap funcional, Live e instalación real.

	2026-08-08 1228
	8.4 GiB
	8e50d753…2e440b
	Radiografía profunda; todavía menú Penguins, kernel 28 y restos de históricos.

	2026-08-09 1251
	—
	94457a24…e818e
	Instalación física muy buena; referencia previa a últimos arreglos.

	2026-08-09 2053
	—
	—
	Candidata de pruebas; siguieron pendientes Calamares/launcher/sesión.

	2026-08-10 0022
	9.29 GiB
	3351e822…146d3
	Auditoría casi perfecta; descubrió sudo Live y sesión instalada LXQt.

	2026-08-10 1337
	9.29 GiB
	30518ac7…17b25d
	Incluyó fixes finales, pero staging arrastró backups históricos.

	2026-08-10 1453
	9.29 GiB
	a011a586…628d8
	Liveroot limpio; quedaron 4 históricos reales en /boot y /etc.

	2026-08-10 1604
	9.17 GiB
	1795c09e…79ea2
	Maestro + staging limpios; auditoría y prueba física completas.



La reducción de 9.29 GiB a 9.17 GiB en la 1604 fue coherente con la eliminación final de residuos. Más importante que el tamaño fue la auditoría global: cero backups históricos en todo el SquashFS.
20. ISO 1604: auditoría digital completa
La ISO 1604 fue generada con 24 éxitos y 0 errores. El primer intento de auditoría falló porque sudo agotó el tiempo antes de crear los puntos de montaje; los resultados negativos posteriores eran, por tanto, falsos. La auditoría se repitió con autenticación previa y controles que detenían el proceso si el montaje no se realizaba.
	Control
	Resultado

	Montaje ISO
	OK

	filesystem.squashfs
	8.7 GiB, montado OK

	Búsqueda *.antes* global
	0 resultados

	vmlinuz 7.0.0-29
	EXACTO byte a byte

	vmlinuz 7.0.0-14
	EXACTO byte a byte

	Splash GRUB
	640×480 RGB; hash exacto

	99-arielo-live
	OK

	arielo-installer
	hash exacto + sintaxis OK

	wrapper Calamares
	hash exacto + partitionLayout + ArieloOS

	Branding
	Arielo OS, welcomeStyleCalamares=false

	installer.d pre-generado
	AUSENTE

	Caja fuerte de backups
	EXCLUIDA

	SNAPFIX
	EXCLUIDO DEL LIVE

	Snap current
	17

	/snap/bin wrappers
	34

	snap-confine capabilities
	Conservadas



	Huella oficial ISO 1604:  1795c09e3833eb597c8aadc4cb0b72e73d3983af4692cc368f51735c20d79ea2  •  9,841,803,264 bytes.



21. ISO 1604: validación física de principio a fin
Después de la auditoría digital, la 1604 se probó físicamente. El propio registro manuscrito de pruebas resume el resultado: “OK desde el principio a fin”. La ruta normal superó auditoría, USB, arranque, fondo de GRUB, Live, aplicaciones, instalador, instalación completa, arranque del PC instalado, sesión ArieloOS y aplicaciones posteriores.
[image: ]
Figura 1. Hoja física de control de la ISO 1604: validación de principio a fin.
Durante las pruebas también quedó confirmado que el GRUB carga el splash 640×480 correctamente centrado y sin deformar el dibujo. El fondo negro y los elementos gráficos heredados de Penguins dejaron de formar parte de la experiencia final de Arielo OS.
[image: ]
Figura 2. Escritorio Arielo OS durante la validación física.
22. Estado “CANDADO DE ORO” y política de cambios
Tras la prueba completa, la ISO 1604 quedó declarada cerrada con CANDADO DE ORO. La expresión es deliberada: no “candado dorado”. En la terminología interna del proyecto, una versión con candado de oro no se modifica por curiosidad ni por estética; solo se reabre si aparece un bug real y reproducible.
	CANDADO DE ORO:  ARIELO OS 01A 64-bit — ISO 1604 — VALIDADA Y CERRADA. La configuración de GRUB, el splash 640×480, SNAPFIX, los dos kernels, la sesión ArieloOS y los fixes de Calamares quedan congelados mientras las pruebas no demuestren un defecto.



La ISO 1604 ya se está respaldando externamente junto con su SHA-256. Cualquier copia puede comprobarse con la huella oficial para garantizar que sigue siendo exactamente la imagen validada.
23. Betatesting local y siguientes pasos
Después de la validación interna se preparó un USB nuevo dedicado a un betatester local especializado en informática. La intención es que revise el sistema “de punta a cabo” con ojos nuevos, sin depender del conocimiento adquirido durante el desarrollo. Esta revisión externa no reabre automáticamente el candado: cualquier observación debe poder reproducirse y clasificarse como bug real antes de modificar la ISO.
Arranque en distintos modos y equipos cuando sea posible.
Live: red, audio, vídeo, suspensión, reinicio y periféricos.
Instalación automática y manual.
Aplicaciones Arielo, Chromium y Snap.
Actualizaciones y uso diario.
Anotación de comportamientos extraños aunque no bloqueen el sistema.
24. Posible futura edición Arielo OS Base/Core
Una vez que la 1604 complete un periodo de pruebas suficientemente largo, se contempla crear una segunda variante basada en la misma fábrica validada: un sistema base sin Arielo Apps adicionales y con un único perfil Arielo, destinado a quien quiera partir de Arielo OS como plataforma limpia.
La idea es separar claramente productos: la edición completa 1604 permanecería intacta, mientras la futura Base/Core se construiría a partir de una copia de la fábrica. El objetivo no es “aligerar” la versión completa ni reemplazarla, sino disponer de un chasis limpio para futuras derivaciones.
	Importante:  La edición Base/Core es una idea posterior al cierre de la 1604. No forma parte de la ISO 1604 ni debe mezclarse con su validación.





Apéndice A. Rutas y archivos críticos
	Ruta
	Función

	/usr/local/sbin/mksquashfs
	SNAPFIX de fabricación; excluido del Live.

	/usr/local/bin/arielo-installer
	Lanzador Live; usa sudo -n y coa sysinstall calamares.

	/usr/local/bin/calamares
	Wrapper: partitionLayout + defaultDesktopEnvironment.

	/usr/share/xsessions/ArieloOS.desktop
	Sesión Arielo OS basada en startlxqt.

	/etc/penguins-eggs.d/brain.d/base.yaml.tmpl
	Tareas Live: compat14, sudoers, launcher, etc.

	/etc/penguins-eggs.d/scripts/generate-menus.sh
	Generación GRUB/ISOLINUX/EFI Arielo.

	/etc/penguins-eggs.d/brain.d/assets/splash.png
	Splash final 640×480.

	/etc/penguins-eggs.d/brain.d/assets/calamares/
	Branding que entra en la ISO.

	/usr/local/share/arielo-os/calamares-branding-master/
	Maestro de branding; excluido de la ISO.

	/usr/local/share/arielo-os/manual/
	Fuente global del manual.

	/root/ARIELO_BACKUPS_NO_ISO/
	Caja fuerte de históricos; excluida.

	/home/eggs/liveroot
	Staging del Live; debe limpiarse entre builds delicados.

	/home/eggs/.overlay
	Overlay de trabajo.

	/home/eggs/isodir
	Árbol de la ISO antes de xorriso.



Apéndice B. Hashes de referencia
	Elemento
	SHA-256

	ISO 1604
	1795c09e3833eb597c8aadc4cb0b72e73d3983af4692cc368f51735c20d79ea2

	splash.png 640×480
	d721172ff095c6145199729b5ec2bb315c1739a12306feb84d0878f77abf2e19

	SNAPFIX mksquashfs
	1dae59600ab744c5750ce6fe67497445a8d90d41466bb90d398637bd487ac432

	arielo-installer
	3fa7fa663275bd9d0e22f4966f6013dc0d1a9504345c28dc20d49174d77bb7fc

	Calamares wrapper
	701b09b6e1a4d1b0934d1a8d83a42ef9ccd952cec76792e4645635b5db0518c0

	generate-menus.sh
	ac501a54c7b4e1abf9e56881567b619d6a937b4df1666173479337c80dc78530

	custom.yaml
	5e45f84f720a4a332864fa1a9ba9cf877a90239f5f62b79592aa3c1f8b069933

	vmlinuz 7.0.0-29
	b51367c7dab2f3824ca811c7e33b7f6bb0ddc8122b48248335ba6164de8d9682

	vmlinuz 7.0.0-14
	6f11cd68fc0d181bb4f9a72e2d0ec6a1c2a69a59f7b9bd6bf9538630d1102456



Apéndice C. Comandos esenciales de auditoría
Los comandos siguientes resumen las comprobaciones que resultaron más útiles durante el proyecto. Deben ejecutarse con cuidado y, en el caso de montajes, solo sobre rutas de prueba.
# Huella de una ISO
sha256sum /home/eggs/egg-of-ubuntu-...iso
# El Torito BIOS/UEFI
xorriso -indev "$ISO" -report_el_torito plain
# Comparación exacta de kernels (usar sudo por permisos 0600)
sudo cmp -s /boot/vmlinuz-7.0.0-29-generic "$MNT/live/vmlinuz"
sudo cmp -s /boot/vmlinuz-7.0.0-14-generic "$MNT/live/vmlinuz-14"
# Búsqueda global de backups históricos en un SquashFS montado
sudo find "$ROOT" \( -name "*.antes*" -o -name "*antes-usb*" -o -name "*antes-del-clon*" \) -print
# Snap
find "$ROOT/snap" -maxdepth 2 -type l -name current | wc -l
find "$ROOT/snap/bin" -maxdepth 1 -type l | wc -l
getcap "$ROOT/usr/lib/snapd/snap-confine"
# Estado del staging antes de limpiar
findmnt -R /home/eggs
Apéndice D. Lecciones técnicas del proyecto
Una ISO que arranca no está necesariamente completa: hay que probar también el sistema instalado.
Los xattrs pueden ser esenciales. Perderlos puede romper capacidades Linux aunque los archivos sigan presentes.
Una corrección de remasterización puede vivir fuera de la ISO: SNAPFIX actúa durante la fabricación y se excluye del producto.
El árbol /snap no debe copiar revisiones físicas duplicadas; basta conservar los .snap reales y reconstruir los enlaces mínimos necesarios.
Los problemas de Calamares deben estudiarse en el momento en que coa genera installer.d; editar solo archivos estáticos puede no tener efecto.
Una regla sudo más tardía puede anular una NOPASSWD anterior. El orden de /etc/sudoers.d importa.
Cuando Calamares detecta escritorios automáticamente puede escoger el incorrecto; defaultDesktopEnvironment evita esa ambigüedad.
Un fondo de GRUB que funciona en un equipo y no en otro puede ser un problema de resolución/mode, no de la orden background_image.
El staging es parte de la fábrica. liveroot, .overlay e isodir deben considerarse fuentes potenciales de contaminación entre builds.
Una auditoría debe abortar si el montaje falla. Continuar y evaluar rutas vacías produce falsos positivos y falsos negativos.
Los hashes permiten distinguir una ISO realmente validada de una copia modificada o reconstruida.
Cuando algo queda probado y estable, no se toca: CANDADO DE ORO.
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